|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 | 位宽 | 类型 | 管脚 | 功能描述 |
| In1 | 1’b | 输入 | Pin\_M21 | KEY0 |
| In2 | 1’b | 输入 | Pin\_K25 | KEY1 |
| SEL | 1‘b | 输入 | PIN\_H19 | 片选信号 |
| OUT | 1‘b | 输出 | Pin\_U20 | 输出信号 |

注意没有用到的管脚，设置为三态